Politische Gemeinde  
Eglisau

**Gesuch**

Bauherrschaft inkl. Adresse:

Bauleitung inkl. Tel. und E-Mail:

Aufbruchsort:

Umfang Bauarbeiten:

Unternehmer Graben:

Baubeginn:

Bauzeit:

Absperrung Fahrverkehr:

Zweck:

Belag:

Fussgänger:

Die Bauherrschaft anerkennt die Vorschriften über die Ausführung von Bauarbeiten im öffentlichen Grund (Norm SN 640 538b).

Bemerkungen:

Beilagen:

Ort, Datum Unterschrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Das Gesuch ist an folgende Adresse einzureichen:**

**Technischer Betrieb Gemeinde Eglisau, Obergass 17, Postfach, 8193 Eglisau**

**Bewilligung**

Die Zustimmung zur Ausführung der Arbeiten wird unter folgenden Bedingungen erteilt:

1. Für das Leitungswesen sind folgende Organe zuständig, die ihrerseits zu benachrichtigen sind:

* Elektrizitätswerk:  
  Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, Netzregion Weinland, Deisrütistrasse 12, Postfach 35, 8472 Seuzach
* Wasserwerk/Kanalisation/Vermessung/Telekabel:  
  calörtscher hirner Ingenieure Geometer Planer AG, Wasterkingerweg, 8193 Eglisau

1. Vor dem Ausführen der Belagsarbeiten sind mit dem Grundeigentümer die Instandstellungsflächen abzugrenzen. Hierfür muss mit dem Technischen Betrieb der Gemeinde Eglisau, Tel. 043 422 40 20 Kontakt aufgenommen werden.
2. Bei der definitiven Instandstellung ist folgender Belagsaufbau erforderlich. Mehrstärken zum bestehenden Zustand gehen zu Lasten des Grundeigentümers.

Sorte Stärke in mm

Tragschicht: ACT 22 N 70 mm

Ausgleichsschicht:

Verschleissschicht: AC 11 N 35 mm

Bemerkungen / Beilagen:

Ort, Datum Unterschrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_